{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,7,13,7],[3,8,13,8],[15,0,15,9]]}
["城市新中心保障房工程(一期)电梯设备投标报价清单"]
["编号","项目名称","项目特征","数量","综合单价（含税）",null,"合价","推荐品牌","投标品牌","备注"]
[{"$nulls":4},"设备费","安装费"]
[1,"#1楼电梯","1、层数与层高：总共7层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数7站，提升高度20.1米\n3、提升速度：1.0米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，并联式控制",2,{"$nulls":3},"日立（广州）、通力（昆山）、奥的斯（天津）、蒂森克虏伯（中山）、三菱（上海）"]
[2,"#2楼电梯","1、层数与层高：总共7层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数7站，提升高度18.6米\n3、提升速度：1.0米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，并联式控制",2]
[3,"#3楼电梯","1、层数与层高：总共24层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数24站，提升高度72米\n3、提升速度：1.5米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，单控式控制",2]
[4,"#4楼电梯","1、层数与层高：总共24层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数24站，提升高度72米\n3、提升速度：1.5米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，单控式控制\n7、电梯按钮、显示器、摄像头、箱内六面装饰等",2]
[5,"#5楼电梯","1、层数与层高：总共21层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数21站，提升高度59.2米\n3、提升速度：1.5米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，单控式控制",2]
[6,"#6楼电梯","1、层数与层高：总共7层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数7站，提升高度20.1米\n3、提升速度：1.0米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，并联式控制",2]
[7,"#7楼电梯","1、层数与层高：总共8层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数7站，提升高度25.7米\n3、提升速度：1.0米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，并联式控制",2]
[8,"#8楼电梯","1、层数与层高：总共22层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数22站，提升高度66.3米\n3、提升速度：1.5米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，单控式控制",2]
[9,"#9楼电梯","1、层数与层高：总共21层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数21站，提升高度64.6米\n3、提升速度：1.5米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，单控式控制",2]
[10,"#10楼电梯","1、层数与层高：总共3层，标准层高3.65米\n2、站数与提升高度：电梯站数3站，提升高度7.2米\n3、提升速度：0.4米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：桥箱内净高2450mm，开门尺寸950mm*1200mm\n6、驱动及控制方式：无机房电梯，单控式控制",1]
[11,"#11楼电梯","1、层数与层高：总共6层，标准层高2.9米\n2、站数与提升高度：电梯站数7站，提升高度20.3米\n3、提升速度：1.0米/秒\n4、载重量（人数）:1050kg（13人）\n5、桥箱及开门尺寸：长宽桥箱内净高2450mm，开门尺寸900mm*2100mm\n6、驱动及控制方式：有机房电梯，并联式控制",2]
[null,"合计",null,{"$f":"SUM(D4:D14)","v":21}]
["说明：上述报价综合考虑，包括但不限于以下内容：\n1、电梯主要部件，包括控制柜、主机（含曳引机、电机）、开门机、渐进式安全钳、限速器等，必须为投标品牌电梯原厂产品；\n2、桥箱箱体要求：在所提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准桥箱；箱体制作精良、连接紧固、抗变形能力强，符合安全标准；桥箱外顶部设置桥顶防护栏杆；\n3、桥箱内装饰：轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用、有应急照明、无噪声排风扇；顶上装广播装置和摄像头；桥箱四壁要求1.2mm厚以上整体拉丝不锈钢，拉丝不锈钢中分轿门（含红外线光幕保护），石材地面（按业主标准提供不少于四种款式任选），天花为拉丝不锈钢，箱内操纵盘为拉丝不锈钢、微动发光二极管照明按钮、有楼层及方向显示，各层呼梯盘及显示器装在同一面板上、拉丝不锈钢、微动发光二极管照明按钮、楼层显示、运行方向显示、故障显示、检修显示（按业主标准提供不少于四种款式任选）；\n4、承包范围：包括电梯制作与安装、电梯预埋件、电梯井照明、控制箱、电力电缆（控制箱到电梯连线）、五方通话线路（到监控室）、主体及装修施工期间使用电梯的配合，其他；\n5、综合单价包括：设备出厂价、备品备件价、运费、装卸费、深化设计费、吊装费、配合费、安装调试费、检测验收费、培训费、技术服务费、保险费、包装费、税金（含关税、增值税）因质量问题引起的维修和更换费用、办理电梯准用证手续等一切电梯采购安装所发生的费用。"]
[]
["投标单位（盖章）"]
["法定代表人或授权代表人："]
["投标日期："]